## ファイル・ディレクトリの指定方法

FatFsモジュールでのファイル、ディレクトリ、ドライブの指定方法はMS-DOSとほぼ同じです。ただし、一般的なOSのようなカレント・ディレクトリの概念は無いので、常にルート・ディレクトリから辿る絶対パスでの指定となります。パス名の指定方法と例は次の通りです。

     "[論理ドライブ番号:][/]ディレクトリ名/ファイル名"

     "file1.txt"           ファイル(ドライブ0)
     "/file1.txt"          ↑と同じ
     "dir1/dir2/file1.txt" ファイル(ドライブ0)
     "2:dir3/file2.txt"    ファイル(ドライブ2)
     "2:/dir5"             ディレクトリ(ドライブ2)
     ""                    ルート・ディレクトリ(ドライブ0)
     "/"                   ↑と同じ
     "2:"                  ルート・ディレクトリ(ドライブ2)

FatFsモジュールは長いファイル名および8.3形式ファイル名に対応しています。長いファイル名は、_USE_LFNオプションが選択されたとき使用可能になります。ディレクトリ・セパレータには / または \ を使用します。パス名先頭のセパレータは、あってもなくても同じです。論理ドライブ番号は、'0'〜'9'の一文字の数字とコロンで指定します。省略した場合は"0:"を指定したことになります。

## 論理ドライブと物理ドライブの対応

標準構成では、それぞれの論理ドライブは同じ番号の物理ドライブに1:1で結びつけられていて、先頭の区画がマウントされます。構成オプションで`_MULTI_PARTITION`を指定すると、論理ドライブに対して個別に物理ドライブ番号・区画を指定できるようになります。この構成では、論理ドライブと区画の対応を解決するためのテーブルを次に示すように定義する必要があります。

    例:論理ドライブ0〜2を物理ドライブ0(固定ディスク)の3つの基本区画に割り当て、
       論理ドライブ3を物理ドライブ1(リムーバブル・ディスク)に割り当てる場合。

    const PARTITION Drives[] = {
        {0, 0},     /* Logical drive 0 ==> Physical drive 0, 1st partition */
        {0, 1},     /* Logical drive 1 ==> Physical drive 0, 2nd partition */
        {0, 2},     /* Logical drive 2 ==> Physical drive 0, 3rd partition */
        {1, 0}      /* Logical drive 3 ==> Physical drive 1 */
    };

複数区画指定を使用する場合、次の点に注意しなければなりません。

- 指定可能な区画は基本区画(0〜3)のみ。
- 物理ドライブがSFD形式(区画テーブル無し)の場合、区画指定は無視される。
- 複数の論理ドライブを持つ物理ドライブは、固定ディスクでなければならない。